嘉鱼县人民医院五金水暖电料类市场征询函
[bookmark: _GoBack]    为保障我院临床及后勤科室工作正常开展，现就一批五金水暖电料类维修材料进行市场询价。诚邀具备相应资质的供应商参与报价，并提供符合我院使用要求的产品与服务。具体需求如下：
一、产品要求:
1. 规格参数：
	嘉鱼县人民医院五金水暖类

	序号
	产品名称
	要求/规格
	单位
	

	1
	角阀
	4分  DN15全铜
	个
	

	2
	水温调节阀
	DN15
	个
	

	3
	淋浴混合阀
	DN15
	个
	

	4
	浮球阀
	DN25
	个
	

	5
	电子浮球阀
	线长2米、最大承载1760W
	套
	

	6
	按键式延时冲洗阀
	4分
	个
	

	7
	快开水龙头
	DN15
	个
	

	8
	加长快开水龙头
	DN15
	个
	

	9
	洗衣机水龙头
	DN15
	个
	

	10
	开水器水龙头
	DN15
	个
	

	11
	面盆混合脚踏水龙头
	单孔
	套
	

	12
	面盆水龙头
	单孔
	个
	

	13
	
	双孔
	个
	

	14
	面盆高杆水龙头
	单孔
	个
	

	15
	
	双孔
	个
	

	16
	感应水龙头
	单冷
	套
	

	17
	
	双孔
	套
	

	18
	电热热水龙头
	不锈钢恒温漏保
	个
	

	19
	水嘴三联三口水嘴水龙头（8306三口304不锈钢水龙头）
	水嘴三联
	1套
	

	20
	两用洗眼器
	常规
	1套
	

	21
	304不锈钢接头
	DN20
	个
	

	22
	
	DN25
	个
	

	23
	铜接头
	DN20
	个
	

	24
	
	DN25
	个
	

	25
	堵头
	DN15-32
	个
	

	26
	面盆落水
	常规
	套
	

	27
	洗菜盆落水
	单槽
	套
	

	28
	
	双槽
	套
	

	29
	洗手盆翻板
	全钢
	个
	

	30
	拖把池下水器
	不锈钢
	个
	

	31
	淋浴花洒座
	50mm
	个
	

	32
	蹲便器
	常规
	套
	

	33
	蹲便器水箱
	常规
	套
	

	34
	水箱出水
	DN20
	套
	

	35
	水箱进水
	DN20
	套
	

	36
	马桶盖
	350*450
	个
	

	37
	马桶水箱盖
	常规
	个
	

	38
	马桶密封圈
	/
	个
	

	39
	冲水箱管子
	常规
	个
	

	40
	马桶按钮
	常规
	个
	

	41
	马桶按钮弹簧
	常规
	个
	

	42
	拖把池
	小号
	个
	

	43
	
	大号
	个
	

	44
	立柱盆
	小号
	个
	

	45
	台上盆
	常规
	个
	

	46
	花洒头
	圆形
	个
	

	47
	不锈钢金属软管（4分）
	40cm
	根
	

	48
	
	60cm
	根
	

	49
	
	80cm
	根
	

	50
	不锈钢金属软管（4分）
	100cm
	根
	

	51
	小便池下水管
	60mm
	根
	

	52
	淋浴软管
	1.5m
	根
	

	53
	下水软管
	伸缩管
	根
	

	54
	水管
	PPR20mm
	根
	

	55
	
	PPR25mm
	根
	

	56
	给水管
	PPR25
	根
	

	57
	软水管
	4分100米
	卷
	

	58
	PPR热熔管截止阀
	DN20
	个
	

	59
	
	DN25
	个
	

	60
	
	DN32
	个
	

	61
	
	DN50
	个
	

	62
	PPR热熔管
	DN20
	根
	

	63
	
	DN25
	根
	

	64
	
	DN32
	根
	

	65
	不锈钢三通
	4分不锈钢
	个
	

	66
	丝头
	4分不锈钢
	个
	

	67
	PPR三通
	DN20
	个
	

	68
	
	DN25
	个
	

	69
	
	DN32
	个
	

	70
	PPR弯头
	DN20
	个
	

	71
	
	DN25
	个
	

	72
	
	DN32
	个
	

	73
	PPR直接
	DN20
	个
	

	74
	
	DN25
	个
	

	75
	
	DN32
	个
	

	76
	PPR内外丝
	DN20
	个
	

	77
	
	DN25
	个
	

	78
	
	DN32
	个
	

	79
	PVC排水管
	DN50
	米
	

	80
	
	DN75
	米
	

	81
	pvc排水管
	DN110
	米
	

	82
	PVC弯头
	DN20
	个
	

	83
	
	DN25
	个
	

	84
	
	DN32
	个
	

	85
	
	DN50
	个
	

	86
	PVC直节
	DN20
	个
	

	87
	
	DN25
	个
	

	88
	
	DN32
	个
	

	89
	
	DN50
	个
	

	90
	PVC三通
	DN25
	个
	

	91
	
	DN32
	个
	

	92
	
	DN50
	个
	

	93
	
	DN80
	个
	

	94
	
	DN100
	个
	

	95
	PVC伸缩节
	DN50
	个
	

	96
	
	DN80
	个
	

	97
	
	DN110
	个
	

	98
	
	DN200
	个
	

	99
	存水弯
	DN50
	个
	

	100
	
	DN75
	个
	

	101
	存水弯
	DN110
	个
	

	102
	变接头
	1寸变4分
	个
	

	103
	
	32变25
	个
	

	104
	
	75变50
	个
	

	105
	
	110变50
	个
	

	106
	
	150变100
	个
	

	107
	管卡
	DN20
	个
	

	108
	管卡
	DN25
	个
	

	109
	
	DN32
	个
	

	110
	
	DN50
	个
	

	111
	管箍
	DN50
	个
	

	112
	
	DN75
	个
	

	113
	
	DN110
	个
	

	114
	
	DN200
	个
	

	115
	管盖
	50mm
	个
	

	116
	大小头PE管配件
	32*40
	个
	

	117
	32三通PE管配件
	32三通
	个
	

	118
	32弯头PE管配件
	32弯头
	个
	

	119
	40直节PE管配件
	40直接
	个
	

	120
	32内丝三通PE管配件
	32内丝
	个
	

	121
	水管抱箍
	DN20
	个
	

	122
	
	DN25
	个
	

	123
	
	DN32
	个
	

	124
	
	DN50
	个
	

	125
	尼龙扎带
	5*300
	包
	

	126
	水泥钉
	35mm
	盒
	

	127
	自攻螺钉
	4*20-80
	盒
	

	128
	膨胀螺栓
	M6*50-100
	个
	

	129
	
	M8*60-100
	个
	

	130
	
	M10*80-120
	个
	

	131
	螺丝
	16*60
	套
	

	132
	
	10*50
	套
	

	133
	沉头钻尾螺丝
	4.2*50
	盒
	

	134
	螺丝胶塑
	6mm
	盒
	

	135
	电动螺丝批头
	常规
	个
	

	136
	偏心钻头
	Φ6
	个
	

	137
	
	Φ8
	个
	

	138
	
	Φ10
	个
	

	139
	电开热水器
	70L380v 6000W带底座及过滤器
	台
	

	140
	开水温控器
	100°
	个
	

	141
	保险丝
	500V5A
	个
	

	142
	开水器温度显示表
	常规
	个
	

	143
	热水器电子温控显示屏
	常规
	个
	

	144
	水箱加热棒
	220V3000W
	个
	

	145
	
	380V6000W
	个
	

	146
	铸铁热水管道截止阀
	D50
	个
	

	147
	铜杆闸阀
	DN25
	个
	

	148
	
	DN32
	个
	

	149
	
	DN50
	个
	

	150
	浮球液位控制器
	3米
	个
	

	151
	便携泵吸式多气体检测仪
	BM-4M四合一
	个
	

	152
	增压泵
	1500W
	台
	

	153
	
	家用
	台
	

	154
	全自动冷热自吸泵
	500w
	台
	

	155
	单相自吸泵
	1.5KW25D2B-30
	台
	

	156
	全自动自吸增压泵
	PHJ-1100A
	台
	

	157
	排污泵
	380v2.2KW
	台
	

	158
	不锈钢水泵
	1.5KW-3KW
	台
	

	159
	潜水泵
	1.5KW
	台
	

	160
	
	3KW
	台
	

	161
	循环离心泵
	3KW
	台
	

	162
	风机盘管电机
	68型
	台
	

	163
	电工工具箱
	常规17寸
	个
	

	164
	切割机
	7寸220v
	台
	

	165
	氧气阀
	YQY-11
	个
	

	166
	法兰盘
	DN50
	个
	

	167
	
	DN80
	个
	

	168
	法兰阀
	DN50
	个
	

	169
	
	DN80
	个
	

	170
	法兰阀胶垫
	常规
	个
	

	171
	法兰阀螺丝
	常规4根
	套
	

	172
	皮垫圈
	常规
	个
	

	173
	压力表
	DN20
	个
	

	174
	氧气压力表
	DN20
	个
	

	175
	抽屉锁扣
	2.5寸不锈钢
	个
	

	176
	抽屉锁
	16mm
	把
	

	177
	
	22mm
	把
	

	178
	挂锁
	32mm
	把
	

	179
	
	50mm
	把
	

	180
	
	63mm
	把
	

	181
	
	100mm
	把
	

	182
	柜门锁
	18mm
	个
	

	183
	
	22mm
	个
	

	184
	链子锁
	1米
	把
	

	185
	U行锁
	常规
	把
	

	186
	
	密码
	把
	

	187
	木门锁面板
	常规
	套
	

	188
	木门锁芯
	常规
	个
	

	189
	木门锁体
	大50
	个
	

	190
	木门门锁
	常规（170）
	套
	

	191
	防火门门锁
	常规
	套
	

	192
	防火门把手
	不锈钢
	把
	

	193
	防火门锁体
	常规
	个
	

	194
	防火门锁芯
	常规
	个
	

	195
	卫生间门锁
	七字 常规
	套
	

	196
	隔断门锁
	常规
	个
	

	197
	铁皮柜锁芯
	常规
	个
	

	198
	三节滑轨
	40CM
	个
	

	199
	柜门合页
	常规
	付
	

	200
	隔断合页
	常规
	付
	

	201
	不锈钢子母合页
	常规
	付
	

	202
	不锈钢门吸
	常规
	个
	

	203
	不锈钢插销
	2-5寸
	个
	

	204
	
	6-10寸
	个
	

	205
	
	10-15寸
	个
	

	206
	闭门器
	大号
	个
	

	207
	铝扣板
	300*300*0.5
	块
	

	208
	铝扣板
	600*600*0.5
	块
	

	209
	出风口
	600*600
	个
	

	210
	抽屉拉手
	12cm
	个
	

	211
	医用扶手弯头
	宽140mm
	个
	

	212
	扶手法兰盘
	常规
	个
	

	213
	扶手称角
	常规
	个
	

	214
	玻璃胶枪
	不锈钢
	个
	

	215
	结构胶枪
	常规
	个
	

	216
	热熔胶枪
	100W
	个
	

	217
	结构胶
	500ml
	支
	

	218
	快干玻璃胶
	300ml
	支
	

	219
	AB胶
	80g
	组
	

	220
	泡沫双面胶
	24mm
	卷
	

	221
	泡沫双面胶
	36mm
	卷
	

	222
	生料带
	卷
	卷
	

	223
	除锈剂
	350g
	瓶
	

	224
	铁链
	5mm
	米
	

	225
	铁丝
	8-16号 5米
	捆
	

	226
	粘钩
	3kg
	个
	

	227
	强力粘钩
	10kg
	个
	

	228
	绝缘靴
	常规
	双
	

	229
	绝缘手套
	20KV
	双
	

	230
	线手套
	常规
	双
	

	231
	防滑手套
	常规
	双
	

	232
	卷尺
	5m*19mm
	个
	

	233
	皮尺
	50m
	个
	

	234
	试电笔
	双彩高亮
	支
	

	235
	螺丝刀
	360mm
	把
	

	236
	拔线钳
	7寸
	把
	

	237
	绝缘尖嘴钳
	6寸
	个
	

	238
	老虎钳子
	8寸
	个
	

	239
	钢丝钳
	8寸
	个
	

	240
	管钳
	10寸
	个
	

	241
	
	18寸
	个
	

	242
	
	24寸
	个
	

	243
	
	36寸
	个
	

	244
	重型台虎钳
	4寸
	台
	

	245
	电工刀
	18mm
	把
	

	246
	过滤阀
	黄铜DN20
	个
	

	247
	梅花扳手
	17mm-19mm
	个
	

	248
	活动扳手
	8寸
	个
	

	249
	防爆扳手
	常规
	个
	

	250
	十字起子
	5寸
	个
	

	251
	平口起子
	5寸
	个
	

	252
	六角内罗
	DN20
	个
	

	253
	六角外罗
	DN25
	个
	

	254
	电子卡尺
	量程0-150mm
	个
	

	255
	羊角锤
	0.35KG 29cm
	个
	

	256
	语音测距仪
	50米红光
	个
	

	257
	电动喷雾器
	20L
	个
	

	258
	氧气瓶标识牌
	10*10cm
	个
	

	259
	设备带灯罩
	长30cm
	个
	

	260
	体脂秤
	常规
	个
	

	261
	手持喇叭
	手持充电录音款
	部
	

	262
	电动理发器
	充电常规
	部
	

	263
	充电式剃须刀
	常规
	个
	

	264
	库房温湿度计
	14cm指针式
	个
	

	265
	冰箱温湿度计
	常规
	个
	

	266
	移动电视机架
	适用40-75寸电视
	个
	

	267
	加厚不锈钢隔离栏杆
	2米
	套
	

	268
	安全帽
	V型国标透气
	顶
	

	269
	消防绳
	钢丝芯，长30米，直径10.5毫米 双人同降十件套
	根
	

	270
	灭火器箱子
	55-33-18cm
	个
	

	271
	消防安全出口指示牌
	24V-220v33.5cm*15*25mM明装
	个
	

	272
	消防安全指示牌（左  右）
	24V-220v39.5cm*17cm*3cm,明装、暗装带预埋盒
	个
	

	273
	A字安全警示牌
	加厚，加重 29.5cm*61cm
	个
	

	274
	消防应急灯
	240V 5W
	个
	

	275
	消防栓头
	8-65-25cm 加接口
	个
	

	276
	消防拴门
	定制 门木匣+透明板800*650mm
	扇
	

	277
	消防水带
	8-65-25cm 加接口
	根
	

	278
	消防防毒面罩
	老少通用款（硅胶板）
	张
	

	279
	消防破窗锤
	常规
	个
	

	280
	消防应急箱
	850mm-600mm-265mm，15kg
	个
	

	281
	消防湿毛巾
	常规
	条
	

	282
	消防指挥棒
	国标
	个
	

	283
	消防破拆斧
	消防专用
	个
	

	284
	消防扳手
	消防专用
	个
	

	285
	消防栓不干胶封条
	常规
	张
	

	286
	灭火器检查记录表
	常规
	张
	

	287
	灭火器检查记录卡
	常规
	张
	

	288
	便携伸缩棍
	54CM
	根
	

	289
	执法记录仪
	4K超清增透长续航256G续航32h
	套
	

	290
	手持安检仪
	GP3003B1配充电套装 双重报警模式
	套
	

	291
	巡查点位仪
	LDH-868-3实时版彩屏4G 3.7V（防震 防水 防摔）
	套
	

	292
	巡更点信息钮
	国标
	个
	

	293
	危化物品防爆柜
	12加仑送挂锁 加厚镀锌层板单门双锁
	个
	

	294
	危化物品防腐柜
	12加仑送挂锁 加厚镀锌层板单门双锁
	个
	

	295
	医用扶手
	常规
	米
	

	296
	施工警示牌
	100*100 25加厚方管
	个
	

	297
	氧气推车
	40L 壁厚1.2mm
	辆
	

	298
	氧气固定架
	固定40升3瓶
	个
	

	299
	2.5米双金加厚人字梯
	2.5米
	个
	

	300
	铝合金梯子
	5步
	个
	

	301
	
	7步
	个
	

	302
	围栏拖车
	100*60
	辆
	

	303
	钢板拖车90*60Cm
	5寸轮
	辆
	

	304
	万向轮
	10寸
	个
	

	305
	不锈钢毛巾架
	单层70cm
	个
	

	306
	
	双层70cm
	个
	

	307
	自动门专用皮带
	PU线芯
	米
	

	308
	不锈钢防撞条
	5*5
	米
	

	309
	窗户限位器
	大号
	个
	

	310
	窗户把手
	常规
	个
	

	311
	地漏盖
	10*10
	个
	

	312
	卫生间防滑地垫
	60*90cm
	块
	

	313
	保温隔热棉
	常规
	㎡
	

	314
	窗花贴膜
	磨砂 1.2米
	米
	

	315
	户外急救毯
	银色双面 加大号210x160cm
	张
	

	316
	一次性警戒线
	100米
	卷
	

	317
	安全警示带
	50米
	卷
	

	318
	隔热膜
	宽1.52*10米
	米
	

	319
	炭包
	500g
	包
	

	320
	镜子
	50*150cm
	块
	

	321
	封口夹
	长款
	个
	

	322
	一次性浴缸套
	常规
	个
	

	323
	一次性泡脚袋
	常规
	个
	

	324
	铁扫把
	大扫把竹竿把约5斤
	把
	

	325
	拖把+沥水桶
	转动
	个
	

	326
	塑胶扫帚+簸箕
	常规
	套
	

	嘉鱼县人民医院电料类

	序号
	产品名称
	规格型号
	序号
	

	1
	LED灯管 T8
	1.2m
	支
	

	2
	T8支架（带整流器）
	1.2m
	套
	

	3
	LED一体化日光灯  T8
	1.2m
	套
	

	4
	LED一体化日光灯  T5
	1.2m
	套
	

	5
	40w灯架
	1.2m
	个
	

	6
	LED平板灯
	1200*300
	个
	

	7
	
	常规 600*600
	个
	

	8
	
	超薄 600*600
	个
	

	9
	
	595*595
	个
	

	10
	
	300*600
	个
	

	11
	
	300*300
	个
	

	12
	净化平板灯

净化平板灯
	300*900
	个
	

	13
	
	600*600
	个
	

	14
	
	300*1200
	个
	

	15
	消防安全指示牌灯条
	24V
	根
	

	16
	筒灯
	4寸
	个
	

	17
	
	6寸
	个
	

	18
	防爆灯
	150w工业级
	套
	

	19
	
	100w工业级
	套
	

	20
	
	40w工业级
	套
	

	21
	
	0.9米
	套
	

	22
	防爆灯
	1.2米
	套
	

	23
	LED节能灯
	5W
	个
	

	24
	
	12w
	个
	

	25
	
	40W
	个
	

	26
	
	80W
	个
	

	27
	LED光源模组改造灯板
	12W
	个
	

	28
	投光灯
	100W
	个
	

	29
	3米路灯灯头+路灯光源
	30W
	套
	

	30
	LED道路灯
	100w
	个
	

	31
	高杆路灯灯盘
	100W
	个
	

	32
	
	200W
	个
	

	33
	高杆路灯灯泡
	250W
	个
	

	34
	正白光模组路灯
	6000W
	套
	

	35
	应急灯
	手提充电式
	个
	

	36
	感应吸顶灯
	18W
	个
	

	37
	吸顶灯
	28W
	个
	

	38
	吸顶灯灯罩
	卡口
	个
	

	39
	人体感应地脚灯
	常规
	个
	

	40
	灯脚
	窄
	个
	

	41
	螺口吊灯头
	常规
	个
	

	42
	单端荧光灯
	13W
	个
	

	43
	
	14W
	个
	

	44
	灯带
	4500k
	米
	

	45
	螺口声控灯底座
	常规
	个
	

	46
	螺口灯座
	常规
	个
	

	47
	平板灯卡扣
	常规
	个
	

	48
	换气扇
	300*300
	台
	

	49
	
	600*600
	台
	

	50
	排风扇
	300*300
	台
	

	51
	
	600*600
	台
	

	52
	空开
	4P 63A
	个
	

	53
	
	4P 32A
	个
	

	54
	
	3P 60A
	个
	

	55
	
	3P 32A
	个
	

	56
	
	2P 60A
	个
	

	57
	
	2P 32A
	个
	

	58
	
	2P 16A
	个
	

	59
	
	1P 63A
	个
	

	60
	
	1P 60A
	个
	

	61
	
	1P 32A
	个
	

	62
	
	1P 16A
	个
	

	63
	
	2P32A带漏电保护
	个
	

	64
	
	2P60A带漏电保护
	个
	

	65
	
	3P32A带漏电保护
	个
	

	66
	
	3P60A带漏电保护
	个
	

	67
	86型10A开关
	一开明
	个
	

	68
	
	一开暗
	个
	

	69
	
	二开明
	个
	

	70
	
	二开暗
	个
	

	71
	
	三开明
	个
	

	72
	
	三开暗
	个
	

	73
	
	四开明
	个
	

	74
	
	四开暗
	个
	

	75
	
	一开双控明
	个
	

	76
	
	一开双控暗
	个
	

	77
	
	一开16A三孔明
	个
	

	78
	
	一开16A三孔暗
	个
	

	79
	
	16A三孔明
	个
	

	80
	
	16A三孔暗
	个
	

	81
	空白面板
	86型
	个
	

	82
	声光控开关
	暗86型
	个
	

	83
	设备带开关
	118型  一位开关
	个
	

	84
	门禁开关
	86型
	个
	

	85
	防爆照明开关
	87型
	个
	

	86
	防爆开关
	88型
	个
	

	87
	空开盒
	4位
	个
	

	88
	空开盒
	10位
	个
	

	89
	底盒修复器
	常规
	个
	

	90
	双电源互锁转换开关
	NXB 1P 6A-63A
	个
	

	91
	双电源互锁转换开关
	NXB 3P 6A-63A
	个
	

	92
	万能转换开关
	LW32
	个
	

	93
	自动转换开关
	NH42-32A-63A
	个
	

	94
	转换插座
	一位转三位
	个
	

	95
	定时开关
	220v
	个
	

	96
	开关防水盒
	86型
	个
	

	97
	86型插座
	三孔明
	个
	

	98
	
	三孔暗
	个
	

	99
	
	五孔明
	个
	

	100
	
	五孔暗
	个
	

	101
	
	六孔暗
	个
	

	102
	
	七孔明
	个
	

	103
	
	七孔暗
	个
	

	104
	二眼插头
	10A
	个
	

	105
	三眼插头
	10A
	个
	

	106
	
	16A
	个
	

	107
	排插
	1.8米 4位5孔
	个
	

	108
	
	3米 6位5孔
	个
	

	109
	
	3米 8位组合
	个
	

	110
	
	5米 8位5孔
	个
	

	111
	
	5米 8位组合
	个
	

	112
	
	10米 8位五孔
	个
	

	113
	设备带插座
	118型  暗盒5孔
	个
	

	114
	空调插座
	16A明盒
	个
	

	115
	电线
	BVR1.5平方
	卷
	

	116
	
	BVR2.5平方
	卷
	

	117
	
	BVR4平方
	卷
	

	118
	
	BVR6平方
	卷
	

	119
	
	BV1.5平方
	卷
	

	120
	
	BV2.5平方
	卷
	

	121
	电线
	BV4平方
	卷
	

	122
	
	BV6平方
	卷
	

	123
	
	护套线2*1.5平方
	卷
	

	124
	
	护套线2*4平方
	卷
	

	125
	
	护套线2*2.5平方
	卷
	

	126
	
	护套线2*6M²
	卷
	

	127
	电缆线
	3*4M²
	米
	

	128
	
	4*4㎡
	米
	

	129
	
	4*6㎡
	米
	

	130
	
	3*6M²
	米
	

	131
	花线
	1.5
	卷
	

	132
	
	2.5
	卷
	

	133
	双色线
	1芯线2.5平方
	卷
	

	134
	线槽
	20mm
	根
	

	135
	
	25mm
	根
	

	136
	
	40mm
	根
	

	137
	线管
	16mmpvc
	根
	

	138
	线管
	20mmpvc
	根
	

	139
	线卡
	8-10mm
	盒
	

	140
	压线板
	1M
	根
	

	141
	束线管
	常规
	米
	

	142
	电视机数据线
	常规
	条
	

	143
	电视机电源线
	常规
	条
	

	144
	电容
	25DF
	个
	

	145
	时间继电器
	10-30分钟
	个
	

	146
	熔断器
	6A
	个
	

	147
	
	10A
	个
	

	148
	驱动器
	36-42W
	个
	

	149
	交流接触器
	220.380V
	个
	

	150
	热继电器
	NR2-25/Z
	个
	

	151
	
	NR2-36/Z
	个
	

	152
	
	NR2-93/Z
	个
	

	153
	中间继电器
	JZ7-62 220V/380V
	个
	

	154
	漏电断路器
	DZL18
	个
	

	155
	执行器
	DN20
	个
	

	156
	温度控制器
	LC-220A
	个
	

	157
	中央空调控制面板
	常规
	个
	

	158
	电机扇片
	常规
	个
	

	159
	LED端子箱面板盖
	常规
	个
	

	160
	可视液位控制器
	BF-KT4-AC
	套
	

	161
	绝缘电阻测试仪
	1000v
	台
	

	162
	水泵液位探光
	国标
	个
	

	163
	无线门铃
	一拖一
	个
	

	164
	
	一拖二
	个
	

	165
	
	一拖三
	个
	

	166
	窗口对讲机
	Ds-13910W
	套
	

	167
	电工胶布
	10*10
	卷
	

	168
	扣子电池
	松下扣子电池CR-2032CL 3v
	个
	

	169
	水表电池
	常规
	个
	

	170
	碳性电池
	常规
	个
	

	171
	碱性电池
	23A12V
	个
	

	172
	LED强光手电筒
	充电
	个
	

	173
	LED充电手电筒
	常规
	个
	

	174
	电视机遥控器
	万能
	个
	

	175
	空调遥控器
	万能
	个
	

	176
	大功率工业风扇
	钻石FS-50
	台
	

	177
	电风扇
	美的落地式
	台
	

	178
	金属壁扇
	505*360*505mm
	台
	

	179
	微波炉
	微波功率700w
	台
	

	180
	灭蚊灯
	6W
	盏
	

	181
	小厨宝
	RSD-K1-10
	个
	

	182
	饮水机
	家用立式
	台
	

	183
	饮水机滤芯
	大卡pp+卡udf+卡p+卡t33+卡150g
	套
	

	184
	电热水壶
	苏泊尔
	个
	



2、质量标准：
1、所有供货材料须符合国家现行相关强制性及推荐性标准，包括但不限于：
水暖管件：GB/T 18742（冷热水用聚丙烯管道系统）、GB/T 7306（螺纹密封）；
阀门：GB/T 8464（铁制和铜制螺纹连接阀门）；
电线电缆：GB/T 5023（额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆）、JB/T 8734；
开关插座：GB 16915、GB 2099；
照明灯具：GB 7000.1（灯具一般安全要求）。
2、金属部件（阀门、接头等）应表面光洁，无砂眼、裂纹，螺纹精度符合要求，密封性能良好，承压部件须提供出厂压力测试合格证明。3、电线电缆绝缘层应均匀、紧密，耐温等级不低于70℃（PVC），阻燃等级符合GB/T 18380要求；导体电阻及绝缘电阻应满足标准。
4、所有材料外观无变形、毛刺、锈蚀等缺陷，包装完好，标识清晰（含规格、执行标准、生产厂家等）。
5、供货时，供应商须提供本批次主要产品的第三方型式检验报告（或出厂检验报告）复印件（加盖公章），内容涵盖材质成分、力学性能、电气性能、耐压密封等关键指标，并配合我院进行到货抽检及封样确认。
二、服务要求：
售后服务：提供壹年质保期，质保期内因产品质量问题（如管件破裂、阀门渗漏、电线断芯、开关失灵等），供应商应免费更换或维修，并承担因此产生的全部费用。出现质量异议，供应商须在24小时内响应并提出解决方案
三、报价要求
1、请按上表所列产品规格、数量进行分项报价，明确注明含税单价及含税总价。
2、报价应包含产品费、包装费、运输费、装卸费等一切可能发生的费用，并明确是否含安装服务。
四、响应材料
请于2026年7月6日前将企业营业执照复印件、商品报价单（加盖公章），交付嘉鱼县人民医院总务科。
联系人：曾先生 联系电话：0715-6066242
                               嘉鱼县人民医院总务科

