
嘉鱼县人民医院玻璃更换维修项目询价函
各相关玻璃维修供应商：
为保障我院院区建筑设施完好、办公及诊疗环境安全有序，现针对院内破损、老化玻璃开展更换维修项目询价工作，诚邀具备合法经营资质、具备相关施工经验的优质供应商参与本次报价。现将项目相关询价事宜告知如下：
1、 [bookmark: heading_0]项目概况
1. 项目名称：嘉鱼县人民医院玻璃更换维修项目
2. 项目地点：嘉鱼县人民医院院内各科室、公共区域及配套区域
3. 项目内容：本次维修涵盖单层钢化玻璃、双层夹胶钢化玻璃、双层中空钢化玻璃、异形玻璃、福特蓝钢化玻璃五大类，共计54块玻璃的拆除、更换、安装及配套施工，涉及检验科、老年医学科、神经内科、门诊、综治办等多个科室及院区通道、天幕、护栏、外墙梯间、宿舍等公共区域，部分超大、高空玻璃需配备吊车、脚手架、吊装设备施工，部分窗户需进行断桥铝窗拆装作业。
4. 施工明细：具体玻璃规格、数量、施工地点及特殊施工要求详见附件《嘉鱼县人民医院玻璃更换维修报价单》。
2、 [bookmark: heading_1]供应商资质要求
1. 供应商须为依法注册的独立法人或合法经营主体，具备玻璃销售、安装、维修相关经营范围及施工服务能力。
2. 具备承接公共场所玻璃安装、高空施工的相关经验，拥有专业施工团队及配套施工设备，能够满足吊车吊装、脚手架搭建、高空作业等特殊施工需求。
3. 遵守国家安全生产规范，施工过程可严格落实安全防护措施，杜绝安全事故，能够保障施工质量及施工工期。
4. 无不良经营记录、无安全生产违规记录，信誉良好。
3、 [bookmark: heading_2]报价要求
1. 本次报价为全包单价及总价，包含玻璃材料、运输、旧玻璃拆除、新玻璃安装、辅料、人工、高空作业、设备租赁（吊车、脚手架、吊装设备等）、断桥铝窗拆装、垃圾清运、税费等一切相关费用，我院无需额外支付其他费用。
2. 所有玻璃材质、规格需符合国家现行建筑玻璃安全标准，钢化玻璃、夹胶中空玻璃、异形玻璃、福特蓝玻璃等需严格匹配项目尺寸及使用场景要求，保证质量合格、安全耐用。
3. 供应商需按本次提供的明细清单，分品类、分规格填报单块报价、分项金额及项目总报价，报价清单需清晰规范、数据完整。
4. 报价需真实合理，一经报价，无特殊情况不得擅自更改。
4、 [bookmark: heading_3]施工及服务要求
1. 成交供应商需在接到我院施工通知后，3个工作日内进场施工，严格按照规范流程作业，合理安排施工时序，尽量减少对医院诊疗、办公秩序的影响。
2. 高空作业、吊装作业等特殊施工环节，必须严格遵守安全施工规范，做好现场防护、警示工作，承担施工全过程的安全主体责任，施工期间发生的一切安全事故、人员损伤、财产损坏均由供应商全权负责。
3. 施工完成后需清理施工现场杂物、垃圾，保持场地整洁。
4. 所有维修更换的玻璃及施工工程需提供不少于1年的质保期，质保期内出现玻璃破损、松动、密封不严等质量问题，供应商需免费上门维修、更换。
5、 [bookmark: heading_4]报价文件要求
1. 报价文件需包含：企业营业执照复印件、相关资质证明、详细报价清单、施工方案、质保承诺、联系方式等资料。
2. 报价文件需加盖企业公章，密封完好，逾期、缺项、未盖章、密封不合格的报价文件视为无效报价。
6、 [bookmark: heading_5]报价截止时间
请各供应商于2026年8月24日12时前，将完整报价文件递交（或邮寄）至我院指定部门，逾期不予受理。
7、 [bookmark: heading_6]评审方式
我院将组织相关工作人员对有效报价文件进行综合评审，结合报价合理性、施工能力、服务质保、企业信誉等因素择优确定成交供应商，评审结果将另行通知。
8、 [bookmark: heading_7]其他说明
1. 本次询价仅为项目采购维修参考，我院有权根据实际情况择优选择合作单位，且无需对未成交供应商作出解释。
2. 供应商自行承担本次报价产生的所有费用。
3. 本项目未尽事宜，双方可协商确定。
联系人：曾老师
联系电话：0715-6066242
联系地址：嘉鱼县人民医院后勤保障部
                            嘉鱼县人民医院后勤保障部
[bookmark: _GoBack]                      2026年8月19日







附件：
	嘉鱼县人民医院玻璃更换维修报价单
	

	序号
	科室
	地点
	数量(块)
	单块尺寸
	单块报价(元)
	合计金额
	备注

	单层钢化玻璃

	1
	检验科
	办公室
	2
	450*1200
	
	
	

	2
	老年医学科
	医生办公室
	1
	1310*1620
	
	
	

	合计
	3
	
	
	
	

	双层中空钢化玻璃

	1
	老年医学科
	12病房
	1
	450*1550
	
	
	

	2
	医养中心
	11病房
	1
	450*1550
	
	
	

	3
	神经内科
	13病房
	1
	450*1550
	
	
	

	4
	院办
	三号会议室
	1
	575*1250
	
	
	

	5
	院办
	总值班门口公共梯间
	2
	670*1180
	
	
	

	6
	门诊
	放射科对面公共梯间
	1
	670*1180
	
	
	

	7
	肿瘤科
	晾衣房
	1
	725*770
	
	
	

	8
	急诊输液室
	窗户玻璃
	1
	495*1450
	
	
	

	9
	院感办
	办公室
	1
	495*1450
	
	
	

	10
	感染科
	结核门诊门口2块
	2
	1520*1530
	
	
	

	11
	综治办
	地下室通道
	1
	1900*2400
	
	
	

	合计
	13
	
	
	
	

	双层夹胶钢化玻璃

	9
	综治办
	公共梯间
	2
	795*950
	
	
	

	10
	综治办
	1号楼1楼大厅
	1
	805*915
	
	
	

	11
	综治办
	妇产科公共通道
	1
	805*915
	
	
	

	12
	肾内科
	18病房护栏玻璃
	1
	850*1100
	
	
	

	13
	呼吸内科
	18病房阳台
	1
	850*1100
	
	
	

	14
	综治办
	医疗街南入口
	1
	900*1650
	
	
	吊车

	16
	门诊办
	门诊大厅
	1
	1500*1530
	
	
	

	17
	综治办
	2号楼介入室外走廊
	1
	1520*1530
	
	
	

	5
	综治办
	2号住院部后门天幕
	1
	1560*1570
	
	
	吊车

	6
	综治办
	1号住院部前面天幕
	4
	1850*2350
	
	
	吊车

	7
	综治办
	急诊前面天幕
	3
	1850*2350
	
	
	吊车

	8
	综治办
	医疗街2、3楼护栏玻璃
	4
	1100*850
	
	
	

	9
	手术室
	走廊
	2
	495*810
	
	
	吊装

	10
	基建房产科
	6-103医院宿舍
	1
	510*1450
	
	
	

	合计
	24
	
	
	
	

	异形玻璃

	1
	综治办
	医疗街三楼（异形）
	8
	900*1420
	
	
	脚手架

	2
	综治办
	医疗街南入口（超大异性）
	2
	1750*1900
	
	
	吊车

	合计
	10
	
	
	
	

	其他类钢化玻璃

	1
	门诊办
	外墙梯间
	3
	670*1180
	
	
	吊车（福特蓝）

	2
	财务科
	主任办公室
	1
	750*950
	
	
	断桥铝窗拆装
玻璃（福特蓝）

	合计
	4
	
	
	
	

	总计
	54
	
	
	
	




